**Топор-мотыга с пластиковой ручкой**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Топор-мотыга с пластиковой ручкой | Назначение | Топор-мотыга представляет собой ручной инструмент ударного действия, предназначенный для рубки древесины и рыхления земли при расчистке опорной полосы от корней деревьев, кустарника, подроста, снятия напочвенного покрова | шт. | \_\_\_ |
| Два противоположных, взаимно перпендикулярных лезвия:  нижнее лезвие - топор  верхнее лезвие - мотыга | наличие |
| Конструкция полотна топора-мотыги | цельнометаллическая |
| Материал полотна топора-мотыги | сталь |
| Заострённые рабочие части топора-мотыги заточены и термически обработаны | наличие |
| Длина термически обработанной поверхности, мм | не менее 15 |
| Покрытие металлических незакаленных частей топора-мотыги | порошковая краска |
| Материал рукоятки | ударопрочный, термостойкий стеклопластик |
| Покрытие рукоятки | противоскользящее резиновое |
| Длина противоскользящего покрытия, мм | не менее 510 |
| Габариты топора-мотыги:  - длина,мм  - ширина, мм | не менее 900  не менее 300 |
| Ширина лезвия:  - топора, мм  - мотыги, мм | не менее 110  не менее 70 |
| Защитный резиновый чехол на лезвии топора | наличие |
| Масса, кг | не более 3,25 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |