**Отвал-толкатель лесной универсальный (ТЛУ) или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Отвал-толкатель лесной универсальный (ТЛУ) или эквивалент | Назначение | Предназначен для формирования штабеля и выравнивания комлей древесины на месте складирования в процессе трелёвки при рубках ухода за лесом. Может использоваться на расчистке дорог от снега и земляных работах. | шт. | **\_\_\_** |
| Тип | Навесной |
| Агрегатирование | МТЗ-82 всех модификаций |
| Габаритные размеры, мм | не менее 1426х1750х879 |
| Усиленная конструкция отвала | наличие |
| Отвал и продольные балки сварные и образуют жесткую конструкцию | наличие |
| Нож съёмный, крепится к отвалу болтами | наличие |
| Высота подъема ножа толкателя над опорной поверхностью, мм | не менее 1170 |
| Опускание ножа толкателя ниже опорной поверхности, мм | не менее 200 |
| Гидроцилиндры | наличие |
| Масса, кг | не менее 304 |
| Комплект поставки | отвал-толкатель в сборе и паспорт |