**Машина для очистки семян МОС-2 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Машина для очистки семян МОС-2 или эквивалент | Назначение | предназначена для обескрыливания семян основных, хвойных пород (сосна, ель и лиственница), очистки их от примесей а также от пустых и недоразвитых семян. Машина используется в лесном хозяйстве во всех лесорастительных зонах | шт. | \_\_\_ |
| Тип машины | стационарная |
| Привод | от электродвигателя |
| Мощность электродвигателя, кВт | не менее 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | не более 1035х670х1265 |
| Масса, кг | не более 115 |
| Объём загрузочного бункера, л | не менее 24 |
| Объём ящика для семян, л | не менее 24 |
| Объём ящика для мелких примесей, л | не менее 13,5 |
| Объём ящика для крупных примесей, л | не менее 7 |
| Объём накопителя, л | не менее 14 |
| Тип обескрыливателя | роторный |
| Количество лопастей (щеток) | не менее 4 |
| Рабочий диаметр ротора, мм | не менее 220 |
| Количество работающих сеток, шт | не менее 1 |
| Размер сетки, мм | не более 290х565 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Диаметр рабочего колеса, мм | не менее 290 |
| Барабан | решетчатый |
| Тип решет | цилиндрические с пробивными отверстиями |
| Количество решет в барабане, шт | не менее 2 |
| Производительность, кг/ч | не менее 15 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |
| Комплект поставки | машина для очистки семян в сборе, паспорт |