**Подрезчик корней ПК-1,2 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Подрезчик корней ПК-1,2 или эквивалент | Назначение | Предназначен для горизонтальной подрезки корней сеянцев в питомниках лесхозов | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатирование | БЕЛАРУС (всех модификаций), ДТ |
| Тип | навесной |
| Рабочая скорость, км/ч | не менее 3 |
| Ширина захвата, мм | не менее 1200 |
| Глубина подрезки, мм | до 200 |
| Предел регулировки угла установки ножа, градусов | от 0 до 15 |
| Габаритные размеры, мм | не менее 700х1400х1120 |
| Масса, кг | не более 130 |
| Обслуживающий персонал, человек | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | не менее 12 |
| Комплект поставки | подрезчик в сборе и паспорт |