**Сеялка желудёвая СЖП-4М или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Сеялка желудёвая СЖП-4М или эквивалент | Назначение | предназначена для посева желудей дуба и других подобных крупноплодных семян. Обеспечивает бесступенчатую регулировку нормы высева, точную глубину посева желудей и качественную заделку рыхлой почвой, а также может быть использована для посева аналогичных семян в питомниках плодово-ягодных и декоративных культур | шт. | \_\_\_ |
| Тип | навесной |
| Агрегатируется с тракторами | ЛТЗ, БЕЛАРУС всех модификаций |
| Рабочая скорость, км/час | не более 3 |
| Количество строк, шт | не менее 4 |
| Ширина строки, мм | не менее 75 |
| Высеивающий аппарат | катушечный |
| Регулировка нормы высева | винтовая, бесступенчатая |
| Тип бороздообразователя | сошники полозовидные |
| Заделывающий механизм | маятниковый |
| Регулировка глубины посева | групповая |
| Габаритные размеры, мм | не менее 1650х1550х1280 |
| Масса, кг | не более 290 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | сеялка в сборе и паспорт |