**Фреза почвенная ФП-1,3 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Фреза почвенная ФП-1,3 или эквивалент | Назначение | Предназначена для дополнительной обработки почвы перед посевом семян, посадки саженцев в лесных питомниках, включающий разрушение почвенных комков в верхнем пахотном слое, заделку удобрений и выравнивание ее поверхности | шт. | \_\_\_ |
| Агрегатирование | с тракторами Т-40АМ, ЛТЗ-55, БЕЛАРУС (всех модификаций) |
| Тип фрезы | навесной |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, км | не менее 1 |
| Ширина захвата, м | не менее 1,3 |
| Глубина обработки, мм | не более 120 |
| Скорость движения, км/ч  - рабочая  - транспортная | не более 2,8  не более 16 |
| Диаметр фрезерного барабана по концам ножей, мм | не более 400 |
| Количество ножей на фрезерном барабане, шт | 48 |
| Частота вращения фрезерного барабана, об/мин | не более 300 |
| Габаритные размеры, мм | не более 1650х1770х1200 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 |
| Угол заднего свеса, градус | не менее 20 |
| Конструкционная масса, кг | не более 320 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | фреза в сборе и паспорт |