**Сеялка лесная СЛУ-5-9 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Сеялка лесная СЛУ-5-9 или эквивалент | Назначение | предназначена для посева сыпучих семян лесных культур в питомниках лесхозов с последующей заделкой их слоем влажной почвы на определенную глубину и прикатыванием посевов | шт. | \_\_\_ |
| Тип | навесной |
| Марки агрегатируемых тракторов | Т-25, Т-30, Т-40, БЕЛАРУС всех модификаций |
| Рабочая скорость, км/час | не более 4 |
| Количество строк в диапазоне | 1-9 |
| Высеивающий аппарат | катушечный |
| Тип бороздообразователя | Бороздообразующий каток |
| Ширина бороздки, мм | не менее 40 |
| Глубина бороздки, мм | не менее 20 |
| Ширина посевной ленты, мм | не менее 1200 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | не менее 0,5 |
| Заделывающий механизм | Загортачи на маятниковой подвеске по два на строчку, с регулировкой высоты оси подвеса |
| Уплотнение посевов | Водоналивной прикатывающий каток |
| Габаритные размеры, мм | не более 1500х1480х970 |
| Масса, кг | не менее 285 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | не менее 12 |