**Cеялка для лесных питомников СЛП -5 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Cеялка для лесных питомников СЛП -5 или эквивалент | Назначение | Предназначена для посева сыпучих семян лесных культур в питомниках лесхозов с последующей заделкой их слоем влажной почвы на определенную глубину | шт. | \_\_\_ |
| Агрегатирование | с тракторами Т-25, Т-30, Т-40, БЕЛАРУС (всех модификаций) |
| Рабочая скорость, км/час | не более 4 |
| Количество строк, шт | не менее 5 |
| Ширина строки, мм | не более 50 |
| Высевающий аппарат | катушечный |
| Регулировка нормы высева | винтовая, бесступенчатая |
| Тип сошников | анкерный коробчатый |
| Регулировка глубины посева | бесступенчатая, с двумя винтами |
| Ширина посевной ленты, мм | не менее 800 |
| Заделывающий механизм | планчатый, с регулировкой положения относительно подошвы сошника |
| Габаритные размеры, мм | не более 1400х1350х900 |
| Масса, кг | не менее 170 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | сеялка в сборе и паспорт |