**Лесопосадочная лопата "Меч колесова" или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Лесопосадочная лопата "Меч колесова" или эквивалент | Назначение | Предназначен для посадки сеянцев древесных пород ручным способом | шт. | **\_\_\_** |
| Тип | Ручной |
| Общая длина, мм | не менее 930 |
| Длина пластины-пера, мм | не менее 300 |
| Ширина пластины-пера, мм | не менее 110 |
| Ширина ручки, мм | не менее 375 |
| Толщина лезвия пера, мм | не менее 3 |
| Рабочий орган, состоящий из трех металлических сваренных между собой пластин: изогнутой передней, формирующей лунку для посадки, усиливающей плоской задней и плоской верхней, выступающей по бокам острия-пера и ограничивающей превышение глубины посадки | наличие |
| Две ручки из пластика с бортиками с обеих сторон ручки предотвращающие соскальзывание рук | наличие |
| Материал | Сталь |
| Масса, кг | не менее 5,3 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | не менее 12 |