**Труба посадочная 60/63 мм или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Труба посадочная 60/63 мм или эквивалент | Назначение | Предназначена для посадки культур с закрытой корневой системой разных размеров. Занимающиеся посадкой работники получают возможность работать в эргономически правильном положении и с максимальной производительностью, что обеспечивает скорость и удобство посадки. | шт. | \_\_\_ |
| Внешний диаметр, мм | не менее 63 |
| Внутренний диаметр, мм | не менее 60 |
| Длина, мм | не менее 980 |
| Масса, кг | не менее 3,8 и не более 3,9 |
| Материал изготовления | сталь |
| Педаль для открытия нижней части трубы с возможностью фиксации в открытом положении | наличие |
| Рычаг закрытия трубы выполнен в виде пластины и приводится в действие опусканием пластины вниз | наличие |
| Ширина пластины рычага закрытия трубы, мм | не более 19 |
| Внешнее покрытие трубы | глянцевое, красного цвета |
| Ширина ограничителя, мм | не менее 43 |
| Две ручки из пластика красного цвета с бортиками, предотвращающими соскальзывание рук, с обеих сторон | наличие |
| Толщина ручек, мм | не менее 29 |
| Ограничитель степени раскрытия трубы, препятствующий расширению свыше внутреннего диаметра | наличие |
| Спусковой и пружинный механизм представляют собой единое целое и размещены в верхней части трубы | наличие |
| Длина пружинного механизма, мм | не менее 770 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |