**Машина лесопосадочная СЛ-1 или эквивалент или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Машина лесопосадочная СЛ-1 или эквивалент | Назначение | предназначена для посадки сеянцев, саженцев хвойных пород | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатирование с тракторами | Беларус 82.1, ЛХТ-55 |
| Отклонения от установленного шага посадки, % | не более 20 |
| Максимальный шаг посадки, м | Не менее 3,14 |
| Число высаживаемых рядов, шт | 1 |
| Глубина хода сошника, см | до 25 |
| Высота надземной части посадочного материала, см (показатель является диапазонным) | от 4 до 40 |
| Рабочая скорость, км/ч | не менее 2,5 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 9 |
| Габаритные размеры, ммДлинаШиринаВысота | не более245017102220 |
| Масса, кг  | не более 650 |
| Машина имеет возможность производить посадку как сеянцев, так и саженцев хвойных пород | наличие |
| Машина имеет 4 (четыре) ящика для посадочного материала, закреплённых на штатных местах | наличие |
| Два из четырёх ящиков защищены специальными шторами от просыхания корневой системы посадочного материала | наличие |
| Ограждение имеет элементы каркаса, выполняющие роль поручней для повышения безопасности сажальщиков при входе и выходе из машины | наличие |
| Кабина оборудована эргономичными сидениями для сажальщиков, которые оснащены двухточечными ремнями безопасности | наличие |
| Машина имеет сигнальное устройство для связи сажальщиков с трактористом | наличие |
| На ограждении установлены таблички по технике безопасности | наличие |
| Высаживающий аппарат дискового типа с эластичными дисками диаметром, мм | не менее 1000 |
| Диски выполнены из резины толщиной, мм  | не менее 15 |
| Для обеспечения удобства пользования резиновые диски посадочного аппарата оснащены дополнительными роликами, удерживающими их от возможных захлопываний при движении агрегата | наличие |
| Сошник сварной конструкции | наличие |
| Имеется возможность регулировки глубины хода сошника и установки дерноснимов | наличие |
| Наличие подпружиненной лапы впереди сошника обеспечивает меньшую забиваемость сошника растительными остатками и позволяет преодолевать возможные препятствия | наличие |
| Машина имеет опорные стойки для обеспечения устойчивости в отцепленном состоянии и безопасного навешивания на навесную систему тракторы | наличие |
| Обслуживающий персонал, чел  |  |
| тракторист | 1 |
| сажальщик | 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес | 12 |
| Комплект поставки | машина в сборе и паспорт |