**Лом универсальный Hooligan или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1.** | Лом универсальный Hooligan или эквивалент | Стальной стержень, который с одной стороны заканчивается вилкой-гвоздодером, а с другой многофункциональной головкой, объединяющей в себе плоский клин и круглый изогнутый шип, расположенные перпендикулярно к рукояти и друг к другу | наличие | шт. | **\_\_\_** |
| Масса, кг | Не менее 5,9 |
| Длина, мм | Не менее 900 |
| Ширина, мм | Не менее 158 |
| Длина вилки-гвоздодера, мм | Не менее 190 |
| Длина круглого изогнутого шипа, мм | Не менее 105 |
| Длина плоского клина, мм | Не менее 120 |
| Рабочие части лома кованные | наличие |