**Мульчирователь сетчатый с прикатывающим катком МСБ-02 К или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Мульчирователь сетчатый с прикатывающим катком МСБ-02 К или эквивалент | Назначение | Предназначен для покрытия поверхности посевов в лесных питомниках слоем древесных опилок | шт. | \_\_\_ |
| Агрегатирование, класс тяги трактора | 0,9-1,4 |
| Тип | навесной |
| Ширина колеи, мм | не менее 1500 |
| Диаметр барабана, мм | не менее 1000 |
| Ширина барабана, мм | не менее 1500 |
| Объём барабана, м3 | не менее 1,1 |
| Ширина мульчируемой ленты, мм | не менее 1200 |
| Размеры ячеек сетки, мм | не более 25х25 |
| Диаметр колес, мм | не более 1500 |
| Ширина катка, мм | не более 1000 |
| Диаметр катка, мм | не более 325 |
| Габаритные размеры, мм | не менее 2200х1760х1500 |
| Масса конструктивная, кг | не более 450 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | мульчирователь в сборе и паспорт |