**Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент | Назначение | Моторизованное средство для тушения пожаров с тремя выходами под напорные рукава: 2 выхода Ø25 мм и 1 выход Ø50 мм | комплект | **\_\_\_** |
| **Комплект поставки:** |  |
| Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая, шт. | 1 |
| Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4м), шт. | 1 |
| Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м), шт. | 4 |
| Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м), шт. | 2 |
| Ствол нерегулируемый Ø50 мм, шт. | 1 |
| Ствол нерегулируемый Ø25 мм, шт. | 1 |
| Ствол регулируемый Ø25 мм, шт. | 1 |
| Фильтр для рукава всасывающего, шт. | 1 |
| Устройство поплавковое для рукава всасывающего, которое перемещается по всей его длине, шт. | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 |
| Сертификат соответствия | при поставке |
| **Технические характеристики мотопомпы и комплектующих:** |  |
| Тип насоса | самовсасывающий,  центробежный |
| Двигатель | 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | не менее 3,6 |
| Расход топлива, л/час | не более 2,7 |
| Мощность двигателя, л.с. | не менее 5,5 |
| Производительность, л/мин | не менее 500 |
| Давление на выходе, атм | не менее 6,5 |
| Высота подъема жидкости, м | не менее 65 |
| Высота всасывания жидкости, м | не менее 7 |
| Диаметр патрубка под всасывающий рукав, мм | 50 |
| Диаметры патрубков под напорные рукава, мм | 25х2 и 50х1 |
| Цапковые головки ГЦ-25 и перекрывные краны на напорных патрубках Ø25 мм | наличие |
| Муфтовая головка ГМ-50 и головка-заглушка ГЗ-50 на напорном патрубке Ø50 мм | наличие |
| Материал фильтра рукава всасывающего | ударопрочная пластмасса |
| Габаритные размеры мотопомпы, мм | не более 520х380х450 |
| Патрубки не выступают за габариты помпы | наличие |
| Вес мотопомпы сухой, кг | не более 25,7 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | не менее 12 |