**Топор-мотыга c деревянной ручкой в чехле**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во**  |
| 1. | Топор-мотыга с деревянной ручкой в чехле | Назначение | Топор-мотыга представляет собой ручной инструмент ударного действия, предназначенный для рубки древесины и рыхления земли при расчистке опорной полосы от корней деревьев, кустарника, подроста, снятия напочвенного покрова | шт. | \_\_\_ |
| Два противоположных, взаимно перпендикулярных лезвия:нижнее лезвие - топорверхнее лезвие - мотыга | наличие |
| Конструкция полотна топора-мотыги | цельнометаллическая |
| Чехол закрывающей оба лезвия топора-мотыги для обеспечения безопасной транспортировки и переноски | наличие |
| Материал полотна топора-мотыги | сталь |
| Заострённые рабочие части топора-мотыги заточены и термически обработаны | наличие |
| Длина термически обработанной поверхности, мм | не менее 15 |
| Покрытие металлических незакаленных частей топора-мотыги | порошковая краска |
| Материал рукоятки | древесина твёрдых лиственных пород без сучков, трещин и гнили |
| Покрытие рукоятки | светлый лак |
| Габариты топора-мотыги:- длина,мм- ширина, мм | не менее 900не менее 285 |
| Ширина лезвия:- топора, мм- мотыги, мм | не менее 100не менее 70 |
| Масса без чехла, кг | не менее 2,15 |
| Масса с чехлом, кг | Не менее 2,3 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |