**Огнетушитель ранцевый моторизованный ОРМ-4/25 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Огнетушитель ранцевый моторизованный ОРМ-4/25  или эквивалент | Назначение | Предназначен для тушения лесных пожаров высокодисперсной (мелкораспылённой) струей воды и растворов огнетушащих составов под давлением, а также для опрыскивания кустарников, деревьев и растений в питомниках | шт. | \_\_\_ |
| Объем эластичного резервуара, л | не менее 18 |
| Объём двигателя внутреннего сгорания, | не менее 25,4 |
| Мощность двигателя, л.с. | не менее 1,2 |
| Продолжительность работы на полной заправке, час | не менее 1,5 |
| Давление струи, атм. | не менее 25 |
| Производительность, л/мин | не менее 4 |
| Масса, кг | не более 8,5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | не менее 300х320х600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ),, мм | не менее 300х320х360 |
| Комплект поставки:  Складная телескопическая рама, шт  Заплечная емкость-мешок, шт  Двигатель, шт  Пистолет-распылитель, шт  Паспорт, шт | не менее 1  не менее 1  не менее 1  не менее 1  не менее 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |