**Мотопомпа Koshin SEV-25L или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Мотопомпа Koshin SEV-25L или эквивалент | Назначение | предназначена для перекачки чистой и слабозагрязнённой воды | комплект | **\_\_\_** |
| Тип двигателя | 2-тактный, бензиновый с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт | не менее 0,75 |
| Емкость топливного бака, л | не менее 0,6 |
| Система запуска двигателя | ручной обратный пускатель |
| Производительность, л/мин | не менее 110 |
| Высота напора, м | не менее 32 |
| Максимальная высота всасывания, м | не менее 8 |
| Максимальный диаметр частиц, мм | не более 8 |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | не менее 25 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | не менее 25 |
| **Комплект поставки:** | - |
| Мотопомпа, шт | 1 |
| Рукав всасывающий Ø25 мм (длина скатки - 5м), шт. | 1 |
| Рукав напорный Ø25 мм 1,0 МПа с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м), шт. | 5 |
| Ствол нерегулируемый РС-25, шт. | 1 |
| Головка ГМ-25, шт. | 1 |
| Инструкция по эксплуатации, шт. | 1 |
| Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ), мм | не более 336х237х313 |
| Масса мотопомпы, кг | не более 5.5 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | не менее 24 |