**Плавающая мотопомпа AQUAFAST модель 6HP-В или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Плавающая мотопомпа AQUAFAST модель 6HP-В или эквивалент | Назначение | Применяется для пожаротушения, наполнения водой емкостей и т.п. из природных водоемов, может работать без предварительного заполнения ее водой | шт. | **\_\_\_** |
| Двигатель | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | не менее 4,41 (6) |
| Объём двигателя, см3 | не менее 179 |
| Стартер | ручной пускатель с автоматическим возвратом |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Объём топливного бака, л | не менее 2 |
| Расход топлива, л/час | не более 1,3 |
| Объём масляного бака двигателя, л | не менее 0,65 |
| Время работы при максимальной нагрузке, мин | не менее 60 |
| Максимальное давление, бар | не менее 2,5 |
| Номинальная подача воды, л/мин | не менее 1298 |
| Номинальный напор жидкости, м | не менее 25 |
| Материал насоса | алюминиевый сплав |
| Минимальная геометрическая высота всасывания, м | не более 0,02  |
| Диаметр выходного отверстия, мм | не менее 65 |
| Головка ГМ-65 | наличие |
| Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ), мм | не менее 870x600x398 |
| Вес сухой мотопомпы, кг | не менее 26 |
| Габаритные размеры поплавка (ДхШхВ), мм | не менее 900х620х200 |
| Вес поплавка, кг | не более 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | не менее 12 |