**Грабли лесопожарные** **вильчатые**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во**  |
| 1. | Грабли лесопожарные вильчатые | Назначение  | Грабли представляют собой инструмент для борьбы с лесными пожарами.  | шт. | \_\_\_ |
| Метод использования | Пожарный сгребает горючий материал в уже отожженную область, перемещая огонь из очага горения на площадь, на которой отсутствует горючий материал, создавая таким образом пожарный разрыв. |
| Длина черенка, см | не более 140 |
| Количество зубьев, шт | не более 5 |
| Масса, кг | не более 1,6 |
| Сечение зубьев | квадратное со стороной - не менее 10 мм |
| Заостренные зубья | наличие |