**Техническое задание на грабли-мотыгу**

Грабли-мотыга - \_\_\_ шт.

Комбинированный ручной инструмент грабли-мотыга применяется при создании минерализованных полос в процессе тушения лесных пожаров.

Масса, кг - не более 2,25

Длина черенка, мм - не менее 1300

Ширина рабочей части, мм - не менее 280

Высота рабочей части, мм - не менее 220

Общая длина, мм - не менее 1520