**Хлопушка резиновая**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во**  |
| 1. | Хлопушка резиновая | Назначение | Ручное орудие, которое представляет собой насадку и черенок, предназначено для тушения низовых лесных пожаров. Тушение огня осуществляется путем сбивания пламени, то есть прекращения, таким образом, доступа кислорода к очагу горения. Хлопушка может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с ранцевым лесным огнетушителем. | шт. | \_\_\_ |
| Насадка  | должна представлять собой прямоугольную пластину  |
| Способ крепления пластины | верхняя часть пластины должна быть надежно зафиксирована между накладок с помощью винтов с гайками |
| При вывешивании хлопушки в вертикальном положении пластина сохраняет прямое, вертикальное положение и не подвержена скручиванию  | наличие |
| Материал пластины | резина |
| Толщина пластины, мм | не менее 7,0 |
| Размер пластины (ДхШ), мм | не менее 380х300 |
| Количество накладок, шт. | не менее 2 |
| Количество винтов, шт. | не более 4 |
| Нижняя часть пластины свободно колеблется в вертикальной плоскости | наличие |
| Тулейка для черенка | должна быть выполнена в виде втулки со стержнем, приварена к одной из накладок, плотно, без люфта садиться на черенок и соединяться с ним с помощью винта-самореза |
| Материал черенка | древесина лиственных пород без сучков, трещин и следов гнили |
| Длина черенка, мм | не менее 1300 |
| Габаритные размеры хлопушки(ДхШхВ), мм | не более 1935х300х40 |
| Вес хлопушки, кг | не более 2,9 |