**Резервуар для воды РДВ-1000В или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Резервуар для воды РДВ-1000В или эквивалент | Назначение | Вспомогательное средство для тушения пожаров, представляющее собой мягкую складную емкость, предназначенную для оперативной доставки воды, огнетушащей жидкости к местам лесных пожаров вертолетом на внешней тросовой подвеске | шт. | **\_\_\_** |
| Объем резервуара, л | не более 1000 |
| Форма резервуара | усеченный конус с высокой горловиной |
| Материал резервуара | "Виниплан" или эквивалент |
| Морозоустойчивость | наличие |
| Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость | наличие |
| Сварка швов токами ВЧ | наличие |
| Отсутствие склеенных деталей | наличие |
| Способ заполнения резервуара | резервуар заполняется через горловину из естественных и искусственных водоемов при помощи малогабаритных мотопомп, автоцистерн, различных емкостей |
| **Размеры резервуара в порожнем состоянии:** |  |
| Диаметр основания, мм | не менее 1800 |
| Высота резервуара в порожнем состоянии, мм | не менее 900 |
| Высота горловины, мм | не менее 570 |
| Диаметр горловины, мм | не менее 350 |
| Масса пустой емкости, кг | не более 15,0 |
| **Размеры резервуара в наполненном состоянии:** |  |
| Высота резервуара до горловины, мм | не менее 900 |
| Диаметр основания, мм | не менее 1800 |
| Система силовых строп для подъема с жидкостью | наличие |
| Количество строп | не менее 6 |
| Материал стропы | полиэфирная лента |
| Прочность стропы, т | не менее 6 |
| Грузоподъемность скобы такелажной, т | не менее 6,5 |
| Ручки на боковой поверхности резервуара для фиксации его в рабочем положении | наличие |
| Количество ручек, шт. | не менее 6 |
| Герметизирующий замок, состоящий из ленты с установленными на ней полукольцами | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, лет | не менее 2 |
| Гарантийный срок хранения с даты изготовления, лет | не менее 3 |
| **Комплект поставки:** |  |
| Резервуар, шт. | 1 |
| Упаковка (транспортировочная сумка), шт. | 1 |
| Шаровый кран в неустановленном виде, при необходимости монтируется самостоятельно заказчиком | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 |