**Плуг лесной ПЛ-1 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Плуг лесной ПЛ-1 или эквивалент | Назначение | Предназначен для подготовки почвы бороздами на нераскорчёванных вырубках под посев, под посадку лесных культур, а также для прокладки противопожарных минерализованных полос  | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатирование | с тракторами общего назначения классов 3, 4 |
| Тип | навесной |
| Конструкция | двухотвальный |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, км | не менее 2 |
| Рабочая скорость на основных операциях, км/ч | не более 3,6 |
| Характеристика борозды под посадку лесных культур:- глубина, мм- ширина, мм | не менее 150не менее 1000 |
| Ширина минерализованной полосы, мм | не менее 2000 |
| Габаритные размеры(ДхШхВ), мм | не более 2600х2060х1750 |
| Масса конструктивная, кг | не более 700 |
| Степень прижатия пластов к необработанной почве регулируется винтами натяжения пружин прижимных устройств | наличие |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |
| Комплект поставки | - плуг в сборе,- паспорт |