**Навеска НД-2 или эквивалент**

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Навеска двухточечная НД-2 или эквивалент | Назначение | двухточечная, шарнирно-рычажная | шт. | \_\_\_ |
| Количество точек навеса лесохозяйственных машин и оборудования, шт | не менее 3 |
| Длина оси подвеска, мм | не менее 800 |
| Высота оси подвеса, мм | не менее 750 |
| Длина верхней тяги, мм | не менее 850 |
| Угол поворота нижней тяги в шарнире, град | не менее 40 |
| Масса агрегируемых устройств, кг | не более 1200 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | не более 1900х1200х1200 |
| Масса, кг | не более 500 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | не менее 30 |
| Комплект поставки | навеска в сборе и паспорт |