**Плуг трехкорпусной навесной ПЛН-3-35 с предплужниками или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 с предплужникамиили эквивалент | Назначение | Предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатирование | МТЗ-82 |
| Тип | навесной |
| Предплужники | наличие |
| Рабочая ширина захвата плуга, м | не менее 1,05 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | не менее 5 |
| Глубина пахоты, см | от 20 до 30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней рамы, мм | не менее 620 |
| Расстояние между корпусами по ходу, мм | не менее 800 |
| Количество корпусов, шт | не менее 3 |
| Ширина захвата корпуса, мм | не менее 350 |
| Ширина захвата предплужника, мм | не менее 230 |
| Габаритные размеры, мм | не менее 2560х1350х1270 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 250 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |