**Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 или эквивалент | Назначение | Предназначен для механизации ухода за лесными культурами, посаженными по бороздам | шт. | \_\_\_ |
| Агрегатирование | с тракторами Т-40, БЕЛАРУС (всех модификаций), лесными тракторами: ТДТ-40, ДТ-75, ЛХТ-55, ЛХТ-100 |
| Тип | навесной, дисковый |
| Скорость движения, км/ч:- рабочая- транспортная | не более 3не более 16 |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, км | 2-3 |
| Ширина захвата, м | не менее 1,7 |
| Глубина обработки, см | 6-12 |
| Ширина защитной зоны, см | 10-50 |
| Угол атаки, градус | 0-30 |
| Рабочий орган (диски), шт | не менее 8 |
| Расстояние между дисками в дисковой батареи, мм | не менее 178 |
| Угол наклона, градус | 0-20 |
| Диаметр рабочего органа, мм | не менее 510 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | не более 910х1710х1510 |
| Масса конструктивная, кг | не более 510 |
| Крепление дисковой батареи на двух стойках | наличие |
| Ось дисковой батареи квадратного сечения | наличие |
| Подшипники качения дисковой батареи | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | культиватор в сборе и паспорт |