**Кусторез КРТ-1Б или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Кусторез КРТ-1Б или эквивалент | Назначение | Предназначен для механизированного удаления нежелательной древесно-кустарниковой растительности при осветлении лесных культур, а также при уходе за состоянием автомобильных дорог и обслуживании линий электропередач | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатирование | с тракторами Т-40, МТЗ (всех модификаций)  |
| Тип | навесной |
| Привод | от ВОМ трактора |
| Диаметр пилы, мм | не менее 1000 |
| Количество пил, шт | не менее 1 |
| Максимальный диаметр срезаемого дерева, мм | не менее 100 |
| Высота среза, мм | от 200 до 500 |
| Угол установки пилы к горизонту, град | не менее 10 |
| Масса, кг | не более 260 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | не более 1200х2600х700 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | кусторез в сборе, паспорт |