**Ствол торфяной ТС-2 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Ствол торфяной ТС-2 или эквивалент | Назначение | Предназначен для тушения торфяных пожаров посредством оптимального и равномерного распределения потока огнетушащих составов по толщине торфяного пласта | шт. | \_\_\_ |
| Тип | Ручной |
| Диаметр присоединяемого пожарного рукава, мм | Не менее 51 |
| Внутренняя резьба для установки головки диаметром 25 мм | наличие |
| Рабочее давление, МПа | не менее 1,0 |
| Условный проход трубы Dу, мм | не менее 20 |
| Толщина стенки трубы, мм | не менее 2,8 |
| Количество отверстий, шт. | не менее 64 |
| Диаметр отверстий, мм | не менее 3,0 |
| Глубина обработки, м | не менее 2,2 |
| Высота ствола, мм | 2250 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | не менее 350х100х2250 |
| Масса, кг | не более 4,6 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |