**Буссоль АР-1 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Буссоль АР-1  или эквивалент | Назначение | предназначена для лесоустроительных, топографических работах для определения румбов, измерения азимутов и горизонтальных углов | шт. | \_\_\_ |
| Диапазон измерения углов, градус | от 0 до 360 |
| Диапазон измерения румбов в каждой четверти, градус | от 0 до 90 |
| Цена деления шкалы лимба, градус | не менее 1 |
| Цена деления верньера, минут | не менее 6 |
| Погрешность измерения, минут | не более 10 |
| Расстояние между диоптрами, мм | не менее 78 |
| Габаритные размеры, мм | не менее 100х140х140 |
| Масса буссоли, кг | не более 0,55 |
| Комплект поставки | буссоль, жесткий футляр, паспорт |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |