**Высотомер Suunto PM-5/1520 PC или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам**

**(потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Высотомер Suunto PM-5/1520 PC или эквивалент | Назначение | Предназначен для точного и быстрого измерения высоты деревьев. Наводка и взятие отсчета по шкале происходят одновременно. Регулирование, блокировка шкалы не требуются. На высотомере имеются шкалы для измерения, происходящего с расстояния 15 м и 20 м. | шт. | \_\_\_ |
| Конструкция | Ось диска-стрелки установлена на камне из сапфира, что обеспечивает повышенную надежность и легкость вращения. Шкальный барабан, посаженный на специальный подшипник, расположен в прозрачной герметически закрытой, наполненной специальной жидкостью пластмассовой коробке. Благодаря гасительной жидкости, вибрация, мешающая взятию отсчета, почти отсутствует, шкальный барабан двигается плавно и движение быстро прекращается. Жидкость незамерзающая, сохраняет гасящую способность во всех рабочих условиях. |
| Наведение на цель и определение высоты производится одновременно | наличие |
| Шкалы высот расположена на дичке и просматривается в визире | наличие |
| Вес, г | не менее 94 |
| Габаритные размеры, мм | не более 74х52х15 |
| Настраиваемая оптика | наличие |
| Резьба для установки на штатив | наличие |
| Комплектация | Высотомер, чехол, шнур |