**Сушилка малогабаритная СМ-45 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Сушилка малогабаритная СМ-45 или эквивалент | Назначение | Сушилка предназначена для сушки шишек, грибов, ягод, плодов | шт. | \_\_\_ |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 6,5 |
| Производительность за 1 цикл, кг | не менее 5 |
| Температура сушки, °C:соснаель | 50-6040-50 |
| Время сушки, ч | от 8 до 12 |
| Масса загрузки, кг | не менее 45 |
| Вес сушилки, кг | не более 200 |
| Габаритные размеры, мм | не менее 900х900х1700 |
| Толщина корпуса сушилки, мм | не менее 1 |
| Толщина уплотнителя, мм | не менее 50 |
| Габаритные размеры двери, мм | не менее 830х1280х53 |
| Ручка с запирающим механизмом | наличие |
| Колеса на корпусе, шт | не менее 4 |
| Тип воздуховода | круглый |
| Количество противеней, шт | не менее 10 |
| Толщина стенка противеня, мм | не менее 3 |
| Габаритные размеры противеня, мм | не менее 750х800х82 |
| Высокотемпературный канальный вентилятор | наличие |
| Тип вентилятора | осевой |
| Измеритель-регулятор двухканальный | наличие |
| Работ от сети 220 вольт | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |
| Комплект поставки | сушилка в сборе, паспорт |

