**Лом универсальный Hooligan или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Лом универсальный Hooligan или эквивалент | Стальной стержень, который с одной стороны заканчивается вилкой-гвоздодером, а с другой многофункциональной головкой, объединяющей в себе плоский клин и круглый изогнутый шип, расположенные перпендикулярно к рукояти и друг к другу | наличие |  | \_\_\_ шт. |
| Масса | ≥ 5,9 | килограмм |
| Длина | ≥ 900 | миллиметр |
| Ширина | ≥ 158 | миллиметр |
| Длина вилки-гвоздодера | ≥ 190 | миллиметр |
| Длина круглого изогнутого шипа | ≥ 105 | миллиметр |
| Длина плоского клина | ≥ 120 | миллиметр |
| Рабочие части лома кованные | наличие |  |