**Машина лесопосадочная СЛ-1 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Машина лесопосадочная СЛ-1 или эквивалент | Назначение | предназначена для посадки сеянцев, саженцев хвойных пород |  | \_\_\_ шт. |
| Агрегатирование с тракторами | БЕЛАРУС 82.1, ЛХТ-55 |  |
| Отклонение от установленного шага посадки | ≤ 20 | процент |
| Максимальный шаг посадки | ≥ 3,14 | метр |
| Число высаживаемых рядов | 1 | штука |
| Глубина хода сошника | до 25 | сантиметр |
| Высота надземной части посадочного материала (показатель является диапазонным) | от 6 до 50 | сантиметр |
| Рабочая скорость | ≥ 2,5 | километр в час (км/ч) |
| Транспортная скорость | ≤ 9 | километр в час (км/ч) |
| Габаритные размеры | ≤ 2450х1710х2220 | миллиметр |
| Масса | ≤ 650 | килограмм |
| Машина имеет возможность производить посадку как сеянцев, так и саженцев хвойных пород | наличие |  |
| Машина имеет четыре ящика для посадочного материала, закреплённых на штатных местах | наличие |  |
| Два из четырёх ящиков защищены специальными шторами от просыхания корневой системы посадочного материала | наличие |  |
| Ограждение имеет элементы каркаса, выполняющие роль поручней для повышения безопасности сажальщиков при входе и выходе из машины | наличие |  |
| Кабина оборудована эргономичными сидениями для сажальщиков, которые оснащены двухточечными ремнями безопасности | наличие |  |
| Машина имеет сигнальное устройство для связи сажальщиков с трактористом | наличие |  |
| На ограждении установлены таблички по технике безопасности | наличие |  |
| Высаживающий аппарат дискового типа с эластичными дисками диаметром | ≥ 1000 | миллиметр |
| Диски выполнены из резины толщиной | ≥ 15 | миллиметр |
| Для обеспечения удобства пользования резиновые диски посадочного аппарата оснащены дополнительными роликами, удерживающими их от возможных захлопываний при движении агрегата | наличие |  |
| Сошник сварной конструкции коробчатого типа | наличие |  |
| Имеется возможность регулировки глубины хода сошника и установки дерноснимов | наличие |  |
| Наличие подпружиненной лапы впереди сошника обеспечивает меньшую забиваемость сошника растительными остатками и позволяет преодолевать возможные препятствия | наличие |  |
| Машина имеет опорные стойки для обеспечения устойчивости в отцепленном состоянии и безопасного навешивания на навесную систему тракторы | наличие |  |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | 12 | месяц |
| Комплект поставки | машина в сборе и паспорт |  |