**Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент | Назначение | Моторизованное средство для тушения пожаров с тремя выходами под напорные рукава: 2 выхода Ø25 мм и 1 выход Ø50 мм |  | \_\_\_ комплект |
| **Комплект поставки:** |  |  |
| Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая | 1 | штука |
| Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4м) | 1 | штука |
| Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м) | 4 | штука |
| Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м) | 2 | штука |
| Ствол нерегулируемый Ø50 мм | 1 | штука |
| Ствол нерегулируемый Ø25 мм | 1 | штука |
| Ствол регулируемый Ø25 мм | 1 | штука |
| Фильтр для рукава всасывающего | 1 | штука |
| Устройство поплавковое для рукава всасывающего, которое перемещается по всей его длине | 1 | штука |
| Паспорт | 1 | штука |
| Сертификат соответствия  | при поставке |  |
| **Технические характеристики мотопомпы и комплектующих:** |  |  |
| Тип насоса | самовсасывающий,центробежный |  |
| Двигатель | 4-тактный с воздушным охлаждением |  |
| Топливо | бензин АИ-92 |  |
| Объем топливного бака | ≥ 3,6 | Литр |
| Расход топлива | ≤ 2,7 | Литр в час |
| Мощность двигателя | ≥ 5,5 | Лошадиная сила |
| Производительность | ≥ 500 | Литр в минуту |
| Давление на выходе | ≥ 6,5 | атмосфера |
| Высота подъема жидкости | ≥ 65 | метр |
| Высота всасывания жидкости | ≥ 7 | метр |
| Диаметр патрубка под всасывающий рукав | 50 | миллиметр |
| Диаметры патрубков под напорные рукава | 25х2 и 50х1 | миллиметр |
| Цапковые головки ГЦ-25 и перекрывные краны на напорных патрубках Ø25 мм | наличие |  |
| Муфтовая головка ГМ-50 и головка-заглушка ГЗ-50 на напорном патрубке Ø50 мм | наличие |  |
| Материал фильтра рукава всасывающего | ударопрочная пластмасса |  |
| Габаритные размеры мотопомпы(ДхШхВ) | ≤ 520х380х450 | миллиметр |
| Патрубки не выступают за габариты помпы | наличие |  |
| Вес мотопомпы сухой | ≤ 25,7 | килограмм |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | месяц |