**Мульчирователь сетчатый МСБ-02 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Мульчирователь сетчатый МСБ-02 или эквивалент | Назначение | Предназначен для покрытия поверхности посевов в лесных питомниках слоем древесных опилок, торфа |  | \_\_\_ шт. |
| Агрегатирование | с тракторами ЛТЗ (всех модификаций), МТЗ (всех модификаций) |  |
| Тип | навесной |  |
| Ширина колеи | ≥ 1500 | миллиметр |
| Диаметр барабана | ≥ 1000 | миллиметр |
| Ширина барабана | ≥ 1500 | миллиметр |
| Объём барабана | ≥ 1,1 | кубический метр (м³) |
| Размеры ячеек сетки | ≤ 25х25 | миллиметр |
| Диаметр колес | ≤ 1500 | миллиметр |
| Ширина обода колеса | ≤ 60 | миллиметр |
| Габаритные размеры | ≤ 1710х1760х1500 | миллиметр |
| Масса конструктивная | ≤ 300 | килограмм |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | 12 | месяц |
| Комплект поставки | мульчирователь в сборе и паспорт |  |