**Плуг комбинированный лесной ПКЛ-70 П или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Плуг комбинированный лесной ПКЛ-70 П или эквивалент | Назначение | предназначен для подготовки почвы бороздами на не раскорчёванных вырубках под посев, под посадку лесных культур, а также для прокладки противопожарных минерализованных полос |  | \_\_\_ шт. |
| Агрегатирование | с тракторами общего назначения классов 1.4, 2 и 3, оборудованными гидронавесной системой по двухточечной и трехточечной схеме: тракторами БЕЛАРУС всех модификаций, а также лесохозяйственными тракторами ТДТ-55, ДТ-75, ЛХТ-100, оборудованными навеской НД-2 |  |
| Тип | навесной |  |
| Конструкция | двухотвальный |  |
| В продольно-вертикальной плоскости передняя часть плуга имеет заострение | ≤ 30 | градус |
| Длина заострения передней часть плуга | ≥ 150 | миллиметр |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени | ≥ 2,2 | километр |
| Ширина захвата по дну борозды | ≥ 0,7 | метр |
| Рама представляет единую (цельносварную) конструкцию из труб и листового металла | наличие |  |
| Стойка выполнена из стального листа с приваренными к ней двумя корпусами | наличие |  |
| Толщина стального листа стойки | ≥ 50 | миллиметр |
| Отвалы сварены друг с другом | наличие |  |
| Крылья отвалов усилены и связаны между собой и рамой балкой | наличие |  |
| Лемеха соединены между собой сваркой | наличие |  |
| Подрезные ножи | горизонтальные, крепятся к стойке и корпусам |  |
| Характеристика борозды под посадку лесных культур:- глубина- ширина | ≥ 140≥ 700 | миллиметр |
| Ширина минерализованной полосы | ≥ 1400 | миллиметр |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | ≤ 2250х1650х1360 | миллиметр |
| Материал изготовления лемехов | сталь марки 65Г **или эквивалент** |  |
| Материал изготовления дискового ножа | сталь марки 65Г **или эквивалент** |  |
| Дисковый нож | наличие |  |
| Продольные балки усилены стальной накладкой по всей длине | наличие |  |
| Масса конструктивная | ≤ 500 | килограмм |
| Обслуживающий персонал | тракторист |  |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | месяц |
| Комплект поставки | - плуг в сборе,- паспорт |  |