**Резервуар для воды РДВ-30 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Резервуар для воды РДВ-30 или эквивалент | Назначение | Вспомогательное средство для тушения пожаров, представляющее собой мягкую складную емкость, предназначенное для хранения и транспортировки воды к месту пожара и заправки водой ранцев противопожарных (ранцевых лесных огнетушителей) |  | \_\_\_ шт. |
| Объём резервуара | ≥ 30 | литр |
| Тип формы | сложной |  |
| Материал резервуара | "Виниплан" или эквивалент |  |
| Цвет резервуара | ярко-оранжевый |  |
| Морозоустойчивость | наличие |  |
| Сварка швов токами ВЧ | наличие |  |
| Отсутствие склеенных деталей | наличие |  |
| Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость | наличие |  |
| Габаритные размеры основания (ДхШ) | ≥ 350х420 | миллиметр |
| Высота горловины | ≥ 250 | миллиметр |
| Диаметр горловины | ≥ 100 | миллиметр |
| Масса пустой емкости | ≤ 1,5 | килограмм |
| Масса эксплуатационная | ≤ 31,5 | килограмм |
| Ручки для переноски пустой емкости и крепления ее в наполненном состоянии | наличие |  |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | месяц |