**Резервуар для воды РДВ-1000В или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Резервуар для воды РДВ-1000В или эквивалент | Назначение | вспомогательное средство для тушения пожаров, представляющее собой мягкую складную емкость, предназначенную для оперативной доставки воды, огнетушащей жидкости к местам лесных пожаров вертолетом на внешней тросовой подвеске |  | **\_\_\_** шт. |
| Объем резервуара | ≤ 1000 | литр |
| Форма резервуара | усеченный конус с высокой горловиной |  |
| Материал резервуара | "Виниплан" **или эквивалент** |  |
| Морозоустойчивость | наличие |  |
| Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость | наличие |  |
| Сварка швов токами ВЧ | наличие |  |
| Отсутствие склеенных деталей | наличие |  |
| Способ заполнения резервуара | резервуар заполняется через горловину из естественных и искусственных водоемов при помощи малогабаритных мотопомп, автоцистерн, различных емкостей |  |
| **Размеры резервуара в порожнем состоянии:** |  |  |
| Диаметр основания | ≥ 1800 | миллиметр |
| Высота резервуара в порожнем состоянии | ≥ 900 | миллиметр |
| Высота горловины | ≥ 570 | миллиметр |
| Диаметр горловины | ≥ 350 | миллиметр |
| Масса пустой емкости | ≤ 15,0 | килограмм |
| **Размеры резервуара в наполненном состоянии:** |  |  |
| Высота резервуара до горловины | ≥ 900 | миллиметр |
| Диаметр основания | ≥ 1800 | миллиметр |
| Система силовых строп для подъема с жидкостью | наличие |  |
| Количество строп | ≥ 6 | штука |
| Материал стропы | полиэфирная лента |  |
| Прочность стропы | ≥ 6 | тонна |
| Грузоподъемность скобы такелажной | ≥ 6,5 | тонна |
| Ручки на боковой поверхности резервуара для фиксации его в рабочем положении | наличие |  |
| Количество ручек | ≥ 6 | штука |
| Герметизирующий замок, состоящий из ленты с установленными на ней полукольцами | наличие |  |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию | ≥ 2 | лет |
| Гарантийный срок хранения с даты изготовления | ≥ 3 | лет |
| **Комплект поставки:** |  |  |
| Резервуар | 1 | штука |
| Упаковка (транспортировочная сумка) | 1 | штука |
| Шаровый кран в неустановленном виде, при необходимости монтируется самостоятельно заказчиком | 1 | штука |
| Паспорт | 1 | штука |