**Резервуар для воды РДВ-1500 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Резервуар для воды РДВ-1500 или эквивалент | Назначение | Вспомогательное средство для тушения пожаров, представляющее собой мягкую складную емкость, предназначенное для хранения и транспортировки воды к месту пожара и заправки водой ранцев противопожарных (ранцевых лесных огнетушителей) | шт. | **\_\_\_** |
| Объём резервуара, л | не менее 1500 |
| Форма резервуара | усеченный конус с высокой горловиной |
| Материал резервуара | "Виниплан" или эквивалент |
| Сварка швов токами ВЧ | наличие |
| Отсутствие склеенных деталей | наличие |
| Цвет резервуара | ярко-оранжевый |
| Морозоустойчивость | наличие |
| Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость | наличие |
| Диаметр основания, мм | не менее 1950 |
| Высота резервуара в наполненном состоянии, мм | не менее 900 |
| Высота горловины, мм | не менее 920 |
| Диаметр горловины, мм | не менее 730 |
| Масса пустой емкости, кг | не более 9,5 |
| Масса эксплуатационная, кг | не более 1509,5 |
| Шаровый кран на сливном патрубке | наличие |
| Ручки для переноски пустой емкости и крепления ее в наполненном состоянии | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |