**Ремкомплект гидропульта**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Ремкомплект гидропульта  | 1. Поршень шариковый | ≥ 1 | штука | \_\_\_ шт. |
| 2. Шарик запорный | ≥ 1 | штука |
| 3. Клапан запорный | ≥ 1 | штука |
| 4. Штифт | ≥ 1 | штука |
| 5. Пружина амортизирующая | ≥ 1 | штука |
| 6. Пружина перекрывная, цилиндрическая | ≥ 1 | штука |
| 7. Манжета уплотнительная | ≥ 2 | штука |
| 8. Кольцо уплотнительное | ≥ 1 | штука |
| Материал изготовления поршня шарикового  | полиэтилен низкого давления |  |
| Длина поршня | ≤ 32,3 | миллиметр |
| Диаметр штока | ≤ 9 | миллиметр |
| Диаметр шарика | ≤ 5 | миллиметр |
| Материал изготовления штифта | медный сплав |  |
| Диаметр штифта | ≤ 2,3 | миллиметр |
| Длина штифта | ≤ 15 | миллиметр |
| Клапан запорный  | Представляет собой кольцо с внутренним лепестком, лепесток клапана свободно проходит через внутренний диаметр кольца, соединение язычка с телом кольца имеет технологическое литьевое соединение, прочное к отрыву и обеспечивает прокачку воды через гидропульт |  |
| Наружный диаметр клапана запорного | ≤ 18,7 | миллиметр |
| Наружная высота клапана запорного | ≤ 3,5 | миллиметр |
| Внутренний диаметр кольца | ≥ 11,4 | миллиметр |
| Пружины амортизирующая и перекрывная изготовлены из нержавеющей стали. Пружины имеют хром-никелевое покрытие, дополнительно защищающее пружину от воздействия агрессивных химикатов (химической коррозии). | наличие |  |
| Диаметр проволоки пружины перекрывной | ≤ 1 | миллиметр |
| Диаметр пружины перекрывной | ≤ 14,5 | миллиметр |
| Длина пружины перекрывной | ≤ 27,5 | миллиметр |
| Шаг пружины перекрывной | ≥ 5,2 | миллиметр |
| Диаметр проволоки пружины амортизирующей | ≤ 0,6 | миллиметр |
| Длина пружины амортизирующей | ≤ 20,5 | миллиметр |
| Шаг пружины амортизирующей | ≥ 3,1 | миллиметр |
| Материал изготовления кольца уплотнительного, шарика (от поршня шарикового) и манжеты уплотнительной  | полиуретан «Эластоллан» **или эквивалент** |  |
| Высота манжеты | ≤ 6 | миллиметр |
| Диаметр отверстия (под поршень шариковый) манжеты | ≤ 9 | миллиметр |
| Диаметр под уплотняемый размер поршня шарикового | ≤ 15 | миллиметр |
| Упаковка ремкомплект гидропульта | Все детали ремкомплекта упакованы в полиэтиленовые пакеты с зип-замком. В каждый упаковочный пакет вложен упаковочный лист с перечнем запчастей, названием производителя и его реквизитами |  |