**Сеялка желудевая СЖП-4 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Сеялка желудевая СЖП-4 или эквивалент | Назначение | предназначена для посева желудей дуба и других подобных крупноплодных семян, обеспечивает бесступенчатую регулировку нормы высева, точную глубину посева желудей и качественную заделку рыхлой почвой, а также используется для посева аналогичных семян в питомниках плодово-ягодных и декоративных культур |  | \_\_\_ шт. |
| Тип | навесной |  |
| Агрегатируется с тракторами | Т-25, Т-30, ЛТЗ, БЕЛАРУС всех модификаций |  |
| Рабочая скорость | ≤ 3 | километр в час (км/час) |
| Количество строк | ≥ 4 | штука |
| Ширина строки | ≥ 75 | миллиметр |
| Высеивающий аппарат | катушечный |  |
| Регулировка нормы высева | винтовая, бесступенчатая |  |
| Тип бороздообразователя | сошники полозовидные |  |
| Заделывающий механизм | маятниковый |  |
| Регулировка глубины посева | групповая |  |
| Габаритные размеры | ≥ 1650х1550х1280 | миллиметр |
| Масса | ≤ 290 | килограмм |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | 12 | месяц |
| Комплект поставки | сеялка в сборе и паспорт |  |