**Сеялка лесная СЛУ-5-9 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Сеялка лесная СЛУ-5-9 или эквивалент | Назначение | предназначена для посева сыпучих семян лесных культур в питомниках лесхозов с последующей заделкой их слоем влажной почвы на определенную глубину и прикатыванием посевов |  | \_\_\_ шт. |
| Тип | навесной |  |
| Марки агрегатируемых тракторов | Т-25, Т-30, Т-40, БЕЛАРУС всех модификаций |  |
| Рабочая скорость | ≤ 4 | километр в час |
| Количество строк в диапазоне | 1-9 | штука |
| Высеивающий аппарат | катушечный |  |
| Тип бороздообразователя | бороздообразующий каток |  |
| Ширина бороздки | ≥ 40 | миллиметр |
| Глубина бороздки | ≥ 20 | миллиметр |
| Ширина посевной ленты | ≥ 1200 | миллиметр |
| Производительность за 1 час основного времени | ≥ 0,5 | гектар |
| Заделывающий механизм | загортачи на маятниковой подвеске по два на строчку, с регулировкой высоты оси подвеса |  |
| Уплотнение посевов | водоналивной прикатывающий каток |  |
| Габаритные размеры | ≤ 1500х1480х970 | миллиметр |
| Масса | ≥ 285 | килограмм |
| Гарантийный срок эксплуатации | ≥ 12 | месяц |