**Топор-мотыга с фиберглассовой ручкой**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Топор-мотыга с фиберглассовой ручкой | Назначение топора-мотыги  | Топор-мотыга представляет собой ручной инструмент ударного действия, предназначенный для рубки древесины и рыхления земли при расчистке опорной полосы от корней деревьев, кустарника, подроста, снятия напочвенного покрова |  | \_\_\_ шт. |
| Два противоположных, взаимно перпендикулярных лезвия:нижнее лезвие - топорверхнее лезвие - мотыга | наличие |  |
| Конструкция полотна топора-мотыги | цельнометаллическая |  |
| Материал полотна топора-мотыги | сталь |  |
| Заострённые рабочие части топора-мотыги заточены и термически обработаны | наличие |  |
| Длина термически обработанной поверхности топора-мотыги | ≥ 15 | миллиметр |
| Покрытие металлических незакаленных частей топора-мотыги | порошковая краска |  |
| Материал рукоятки топора-мотыги | ударопрочный, термостойкий стеклопластик |  |
| Покрытие рукоятки топора-мотыги | противоскользящее резиновое |  |
| Длина противоскользящего покрытия рукоятки топора-мотыги | ≥ 510 | миллиметр |
| Габариты топора-мотыги (ДхШ) | ≥ 900х290 | миллиметр |
| Ширина лезвия топора | ≥ 100 | миллиметр |
| Ширина лезвия мотыги | ≥ 70 | миллиметр |
| Защитный резиновый чехол на лезвии топора | наличие |  |
| Масса топора-мотыги | ≤ 3,25 | килограмм |
| Гарантийный срок эксплуатации топора-мотыги с даты продажи | ≥ 12 | месяц |