**Хлопушка резиновая с черенком**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Хлопушка резиновая с черенком | Назначение | Ручное орудие, которое представляет собой насадку и черенок, предназначено для тушения низовых лесных пожаров. Тушение огня осуществляется путем сбивания пламени, то есть прекращения, таким образом, доступа кислорода к очагу горения. Хлопушка используется как самостоятельно, так и в комплексе с ранцевым лесным огнетушителем. |  | \_\_\_ шт. |
| Насадка | Представляет собой прямоугольную пластину |  |
| Способ крепления пластины | Верхняя часть пластины надежно зафиксирована между накладок с помощью винтов с гайками |  |
| При вывешивании хлопушки в вертикальном положении пластина сохраняет прямое, вертикальное положение и не подвержена скручиванию | Наличие |  |
| Материал пластины | Резина |  |
| Толщина пластины | ≥ 7,0 | миллиметр |
| Размер пластины (ДхШ) | ≥ 380х300 | миллиметр |
| Количество накладок | ≥ 2 | штука |
| Количество винтов | ≤ 4 | штука |
| Нижняя часть пластины свободно колеблется в вертикальной плоскости | Наличие |  |
| Тулейка для черенка | Выполнена в виде втулки со стержнем, приварена к одной из накладок, плотно, без люфта садится на черенок и соединяется с ним с помощью винта-самореза |  |
| Материал черенка | Древесина лиственных пород без сучков, трещин и следов гнили |  |
| Длина черенка | ≥ 1300 | миллиметр |
| Габаритные размеры хлопушки (ДхШхВ) | ≤ 1935х300х40 | миллиметр |
| Вес хлопушки | ≤ 2,9 | килограмм |