**Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент | Назначение | Предназначен для проведения контролируемых выжиганий, поджигания напочвенного покрова и подстилки при борьбе с лесными пожарами методом пуска встречного огня и проведения отжига от опорной полосы, а также сжигания порубочных остатков при огневой очистке вырубок |  | \_\_\_ шт. |
| Вместимость резервуара | ≤ 4,2 | литр |
| Расход топлива | ≤ 0,3 | литр в минуту (л/мин) |
| Горючая смесь | бензин с моторным маслом (1:1) |  |
| Форма резервуара | цилиндрическая |  |
| Материал резервуара | нержавеющая сталь |  |
| Внешнее покрытие резервуара | глянцевое, красного цвета |  |
| Несмываемая маркировка, содержащая- название изделия- реквизиты производителя | наличие |  |
| Топливопровод, убирающийся внутрь резервуара при транспортировке | наличие |  |
| Фитиль с встроенным асбестовым наполнителем | наличие |  |
| Система регулировки подачи воздуха и интенсивности горения | наличие |  |
| Система предотвращения обратного выхлопа огня | наличие |  |
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ) | ≥ 225х140х342 | миллиметр |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ) | ≥ 225х140х615 | миллиметр |
| Масса сухая | ≤ 1,7 | килограмм |
| Масса эксплуатационная | ≤ 5,9 | килограмм |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | месяц |
| Сертификат соответствия | при поставке |  |