**Плавающая мотопомпа AQUAFAST модель 3,5HP-A** **или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Плавающая мотопомпа AQUAFAST модель 3,5HP-A или эквивалент | Назначение | Применяется для пожаротушения, наполнения водой емкостей и т.п. из природных водоемов, может работать без предварительного заполнения ее водой | шт. | **\_\_\_** |
| Двигатель | 4-тактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, л.с. | не менее 3,5 |
| Объём двигателя, см3 | не менее 158 |
| Стартер | ручной пускатель с автоматическим возвратом |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Объём топливного бака, л | не менее 0,85 |
| Расход топлива, л/час | не более 1,1 |
| Объём масляного бака двигателя, л | не менее 0,54 |
| Номинальная подача воды, л/мин | не менее 700 |
| Максимальное давление, бар | не менее 1,7 |
| Номинальный напор жидкости, м | не менее 17 |
| Материал насоса | алюминиевый сплав |
| Минимальная геометрическая высота всасывания, м | не более 0,02 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | не менее 65 |
| Головка ГМ-65 | наличие |
| Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ), мм | не менее 870х600х398 |
| Вес сухой мотопомпы, кг | не менее 21 |
| Габаритные размеры поплавка (ДхШхВ), мм | не менее 900х640х200 |
| Вес поплавка, кг | не более 10 |
| Время работы без дозаправки, мин | не менее 40 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | не менее 12 |