**Топор пожарного поясной**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Топор пожарного поясной | Назначение | Используется при разборке элементов здания, кровли, дверей или окон, и других горящих частей сооружения при проведении спасательных работ. Также пожарный топор используется для открытия колодцев и при передвижении по скатам крыш в качестве устройства для зацепления |  | \_\_\_ шт. |
| Габаритные размеры (ДхШ) | ≥ 370х200 | Миллиметр |
| Масса | ≤ 1,2 | Килограмм |
| Длина рукояти | ≥ 200 | Миллиметр |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |