**Плавающая мотопомпа AQUAFAST модель 6HP-В или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Плавающая мотопомпа AQUAFAST модель 6HP-В или эквивалент | Назначение | Применяется для пожаротушения, наполнения водой емкостей и т.п. из природных водоемов, работает без предварительного заполнения ее водой |  | \_\_\_ шт. |
| Двигатель | 4-тактный |  |
| Мощность двигателя | ≥ 6 | Лошадиная сила |
| Объём двигателя | ≥ 179 | Сантиметр кубический |
| Стартер | ручной пускатель с автоматическим возвратом |  |
| Топливо | бензин АИ-95 |  |
| Объём топливного бака | ≥ 2 | Литр |
| Расход топлива | ≤ 1,3 | Литр в час |
| Объём масляного бака двигателя | ≥ 0,65 | Литр |
| Время работы при максимальной нагрузке | ≥ 60 | Минута |
| Максимальное давление | ≥ 2,5 | Бар |
| Номинальная подача воды | ≥ 1198 | Литр в минуту |
| Номинальный напор жидкости | ≥ 25 | Метр |
| Материал насоса | алюминиевый сплав |  |
| Минимальная геометрическая высота всасывания | ≤ 0,02 | Метр |
| Диаметр выходного отверстия | ≥ 65 | Миллиметр |
| Головка ГМ-65 | наличие |  |
| Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ) | ≥ 870x600x398 | Миллиметр |
| Вес сухой мотопомпы | ≥ 26 | Килограмм |
| Габаритные размеры поплавка (ДхШхВ) | ≥ 900х620х200 | Миллиметр |
| Вес поплавка | ≤ 10 | Килограмм |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |