**Дровокол гидравлический ДГ-8 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Дровокол гидравлический ДГ-8 или эквивалент | Назначение | Предназначен для заготовки дров | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатирвоание | с тракторами общего назначения классов 3, 4 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | Не менее 2100х870х800 |
| Тип колуна | гидравлический |
| Максимальное усилие гидроколуна, т | Не менее 8 |
| Минимальная длинна бревна, мм | Не менее 250 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | Не менее 500 |
| Максимальная длина бревна, мм | Не менее 500 |
| Масса, кг | Не более 240 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |