**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку комплекта защитного ограждения трактора - \_\_\_ шт.**

Предназначен для защиты отдельных деталей трактора и кабины тракториста при лесозаготовительных работах.

Применяемый материал - сталь

- Ограждение нижней части - от передней части трактора до рукавов полуосей задних колес (стальной лист толщиной не менее 4 мм, труба профильная не менее 60х40х3,5 мм);

- Ограждение радиатора - металлическая решетка (сетка не менее 50х50мм);

- Ограждение капота - дуги безопасности (труба не менее d48х3,5 мм);

- Ограждение кабины - металлические решетки заднего и боковых стекол (сетка не менее 50х50мм);

- Ограждение крыши (труба профильная не менее 60х40х3,5 мм);

- Ограждения передних фар, габаритных фонарей и указателей поворотов (лист стальной толщиной не менее 3 мм, круг стальной диаметром не менее 10 мм);

- Ограждения задних и боковых фар (лист стальной толщиной не менее 3 мм, круг стальной диаметром не менее 10 мм);

- Ограждения задних габаритных фонарей и указателей поворотов (лист стальной толщиной не менее 3 мм, круг стальной диаметром не менее 10 мм);